**Vahadlová houpačka**

Věková kategorie: 3+

Minimální prostor: 7,1x3 m

Rozměr zařízení: 4,1x3 m

Výška volného pádu: 1 m

Nosnost: 216 kg

Max. počet uživatelů: 4

Dopadová plocha: dle normy ČSN EN 1177

Určení: exteriér

Materiál:

Dřevěné části: dřevěné hranoly

Sedátko houpačky: HDPE

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Kotvení: betonováním, ocelové patky

Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Nosná konstrukce a rameno houpačky je vyrobeno z dřevěných hranolů. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Sedáky vyrobeny z UV stabilního plastu HDPE. Nárazy tlumeny pryžovými dorazy.

Kotvení do betonové patky

