Herní prvky:

**Pískoviště 3 x 3 m**

Segmenty o délce 1,5 m spojené pro­střednictvím hliníkového U profilu, který je namontovaný na sousedním sloupku pod požadovaným úhlem. Sloupek je shora zakryt plastovým kloboukem.

Dno pískoviště – separační vrstva, pevná fólie. V případě segmentů napojených v přímce je nutné sloupek zabetonovat, v ostatních případech stačí zasypat zemi­nou z výkopu.

Materiály:

bočnice a sedáky z douglasky, sloupek z mimostředové douglaskové kulatiny, U profil z přírodního hliníku, klobouk z HDPE

výška sedáku: 0,44 m

**Stínění pískoviště – čtyřhran**

Žárově pozinkované sloupky s plastovou krytkou, posuvné madlo s aretací pomocí šroubu, pogumovaná prodyšná plachta s UV ochranou

Připevnění – zabetonováním

Maximální vzdálenost sloupků = 3,5 m

