**Herní sestava 2**

Dvouvěžová sestava s nerezovou skluzavkou a šikmým mostem. Výška podest 1 a 0,5 m.

Maximální výška pádu 1 m, vyhovující povrch tlumící pád: trávník

Vhodné od 2 let

Rozměry: 2,9 m délka, 2,5 m šířka, 2,5 m výška

Rozměry dopadové zóny min. 6 x 5 m

Materiály: Dřevěné části z mimostředového severského smrku nebo douglasky. Zábradlí a rámy bariér z pískované nerezi. Síť z lan 16 mm s ocelovým jádrem. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Střecha plošné výplně výstupů a bariér z HPL. Lodní okna z plexiskla. Krytky sloupů z PE. Skluzavka nerezová, alternativně laminátová.

Kotvení: žárově pozinkovanými prvky v betonové patce.

**Výbava:**  
1x věž PH 100 se sedlovou střechou  
1x vež PH 50 bez střechy  
1x nerezová skluzavka standard  
1x šikmý most  
1x šikmá plocha  
1x šikmý síťový výstup  
2x bariéra HPL  
1x bariéra s kuličkami  
2x bariéra s oknem pro šikmý most

