**Vysvětlení zadávací dokumentace**

V soupisu prací u některých položek frézování živičného krytu dochází k rozporu v tloušťkách u názvu položky a v její specifikaci, viz níže:

SO 101:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 113154544 | Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 | m2 | 3 228,000 |
|  | PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/113154544*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154544) |  |  |
|  | VV |  | "Odstranění živice vozovky (ZAS-T1) – frézování celkové tl. 120 mm" odpovídá frézování v tl. 2 x 60mm celková plocha k frézování v tl. 120mm je 1614m2 plocha k frézování 60mm odpovídá 1614 x 2 = 3228m2 |  |  |

SO 102:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 113154544 | Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 | m2 | 3 125,880 |
|  | PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/113154544*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154544) |  |  |
|  | VV |  | "Odstranění živice vozovky (ZAS-T1) " |  |  |
|  | VV |  | "Na Dražkách km 0,015 75 - 0,078 27 - frézování celkové tl. 120 mm" odpovídá frézování v tl. 2 x 60mm celková plocha k frézování v tl. 120mm je 540m2 plocha k frézování 60 mm odpovídá 540 x 2 = 1080m2 |  | 1 080,000 |
|  | VV |  | "U Archivu km 0,07827 - KÚ SO102 - frézování celkové tl.110mm odpovídá frézování v tl. 50mm a 60mm celková plocha k frézování v tl. 110mm je 1780m2 plocha k frézování 60mm odpovídá 1780m2 |  | 1 780,000 |
|  | VV |  | "komunikace parkoviště – frézování celkové tl. 190 mm odpovídá frézování v tl. 2x 60mm a 70mm celková plocha k frézování v tl. 190mm je 86,7m2 plocha frézování 60mm odpovídá 86,7 x 2 = 173,4m2 |  | 173,400 |
|  | VV |  | "komunikace škola - frézování celkové tl. 190 mm odpovídá frézování v tl. 2x 60mm a 70mm celková plocha k frézování v tl. 190mm je 188,9m2 plocha frézování 60mm odpovídá 188,9 x 2 = 377,8m2 |  | 377,800 |
|  | VV |  | "odečet za kanalizaci (nová bet kce) - frézování celkové tl. 190 mm odpovídá frézování v tl. 2x 60mm a 70mm celková plocha k frézování v tl. 190mm je -142,66m2 plocha frézování 60mm odpovídá -142,66 x 2 = -285,32m2 |  | -285,320 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 113154545 | Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 | m2 | 1 912,940 |
|  | PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/113154545*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154545) |  |  |
|  | VV |  | "Odstranění živice vozovky (ZAS-T1) " |  |  |
|  | VV |  | "U Archivu km 0,07827 - KÚ SO102 - frézování celkové tl.110mm odpovídá frézování v tl. 50mm a 60mm celková plocha frézování tl 110mm je 1780 m2 plocha k frézování 50mm odpovídá 1780m2 !!! nutné dát do nové položky!!! |  | 1 780,000 |
|  | VV |  | "komunikace parkoviště – frézování celkové tl. 190 mm odpovídá frézování v tl. 2x 60mm a 70mm celková plocha k frézování v tl. 190mm je 86,7m2 plocha frézování 70mm odpovídá 86,7m2 |  | 86,700 |
|  | VV |  | "komunikace škola  - frézování celkové tl. 190 mm odpovídá frézování v tl. 2x 60mm a 70mm celková plocha k frézování v tl. 190mm je 188,9m2 plocha frézování 70mm odpovídá 188,9m2 |  | 188,900 |
|  | VV |  | "odečet za kanalizaci (nová bet kce) - frézování celkové tl. 190 mm odpovídá frézování v tl. 2x 60mm a 70mm celková plocha k frézování v tl. 190mm je -142,66m2 plocha frézování 70mm odpovídá -142,66m2 |  | -142,660 |

Změní se celková výměra

SO 103:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 113154542 | | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 | | | m2 | 1 204,480 | |
|  | PP |  | | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | | |  |  | |
|  | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/113154542*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154542) | | |  |  | |
|  | VV |  | | "Odstranění živice vozovky (ZAS-T1) " "ul. U Archivu frézování celkové tl.110mm odpovídá frézování v tl. 40mm a 70mm celková plocha frézování tl 110mm je 1618 m2 plocha k frézování 40mm odpovídá 1618m2 | | |  |  | |
|  | VV |  | |  | | |  | 1 618,000 | |
|  | | | | "odpočet za rýhu po kanalizaci - frézování celkové tl. 110 mm odpovídá frézování v tl. 2x 40mm a 70mm celková plocha k frézování v tl. 110mm je -413,52m2 plocha frézování 40mm odpovídá -413,52m2 | |  | -413,520 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 113154545 | Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 | m2 | 3 597,480 |
|  | PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_02/113154545*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154545) |  |  |
|  | VV |  | "Odstranění živice vozovky (ZAS-T1) " |  |  |
|  | VV |  | "ul. U Archivu frézování celkové tl.110mm odpovídá frézování v tl. 40mm a 70mm celková plocha frézování tl 110mm je 1618 m2 plocha k frézování 70mm odpovídá 1618m2 |  | 1 618,000 |
|  | VV |  | "ul. Tovární - frézování celkové tl.140mm odpovídá frézování v tl. 2 x 70mm  celková plocha frézování tl 140mm je 1147 m2 plocha k frézování 70mm odpovídá 1147 x 2 = 2294m2 |  | 2 294,000 |
|  | VV |  | "ul Tovární\_konec úpravy nezaměřené frézování celkové tl.140mm odpovídá frézování v tl. 2 x 70mm  celková plocha frézování tl 140mm je 49,5m2 plocha k frézování 70mm odpovídá 49,5 x 2 = 99m2 |  | 99,000 |
|  | VV |  | "odpočet za rýhu po kanalizaci - frézování celkové tl. 110 mm odpovídá frézování v tl. 2x 40mm a 70mm celková plocha k frézování v tl. 110mm je -413,52m2 plocha frézování 70mm odpovídá -413,52m2 |  | -413,520 |

Předpokládáme správně, že platí tloušťky specifikované v popisu položky? Zároveň žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací tak, aby tloušťky v názvu položek odpovídaly tloušťkám v jejich popisu.

Reakce projektanta:

na základě dotazu upravujeme položky

**SO101**  
položka č. 15 - Frézování živičného krytu tl.60 mm – změna popisu položky, výměra zůstává stejná

**SO102**

Položka č. 12 Frézování živičného podkladu nebo krytu tl.50 mm – nová položka

Položka č. 13 Frézování živičného podkladu nebo krytu tl.60 mm – změna popisu položky, výměra zůstává stejná

Položka č. 14 Frézování živičného podkladu nebo krytu tl.70 mm – změna popisu položky, změna výměry z důvodu přesunu do nové položky č. 12

**SO103**

Položka č. 11 Frézování živičného podkladu nebo krytu tl.40 mm – změna popisu položky, výměra zůstává stejná

Položka č. 12 Frézování živičného podkladu nebo krytu tl.70 mm – změna popisu položky, výměra zůstává stejná

Tloušťka frézování je stanoveno dle diagnostiky vozovky a práce je rozpuštěna do několika položek tak, aby celková tloušťka frézování odpovídala požadovanému frézování.