|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | **Vozidlo pro potřeby Městské policie Beroun – opětovné vypsání** |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh zadávacího řízení: | VZMR s uveřejněním výzvy (dle Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných č. 3/2019) |
| Název zadavatele: | Město Beroun |
| Sídlo zadavatele: | 266 01 Beroun – Beroun-Centrum, Husovo nám. 68 |
| IČO zadavatele: | 00233129 / CZ00233129 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace vozidla** | | | |
| **Popis vozidla:** | | | |
| **Položka č.** | **Parametry:** | **Popis parametru:** | **Doplní dodavatel:** |
| 1 | **Kategorie:** | osobní automobil kategorie M1 | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 2 | **Model:** | | *Dodavatel doplní obchodní označení a konkrétní typ* |
| 3 | provedení | COMBI nebo SUV | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 4 | počet dveří | 5 | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 5 | počet míst k sezení | 5 | *Dodavatel doplní ANO/ NE* |
| 6 | **Pohon:** | 2WD | *Dodavatel doplní ANO/ NE* |
| 7 | motor | zážehový | *Dodavatel doplní ANO/ NE* |
| 8 | výkon (kW) | min. 95 | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 9 | točivý moment [Nm] | min. 230 | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 10 | exhalační (emisní) norma | dle aktuálně platné legislativy | *Dodavatel uvede konkrétní údaj* |
| 11 | převodovka | manuální | *Dodavatel doplní ANO/ NE* |
| **Objemy a hmotnost:** | | | |
| 12 | min. základní objem  zavazadlového prostoru  měřený metodou VDA V210 v dmᵌ | min. 500 dmᵌ | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 13 | dojezd vozidla na plnou nádrž měřený metodou WLTP pro kombinovaný provoz | min. 750 km | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| **Karoserie:** | | | |
| 14 | barva | bílá | *Dodavatel doplní ANO/ NE* |
| 15 | sedadla | látka (nebo z hlediska kvality a komfortu srovnatelný materiál) | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| **Vnější rozměry:** | | | |
| 16 | min. délka (mm) | min. 4 300 | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 17 | min. rozvor (mm) | min. 2 650 | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| **Bezpečnost:** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | multikolizní brzda | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 19 | přímá kontrola tlaku v pneumatikách | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 20 | asistent změny jízdního pruhu, udržování jízdního pruhu, při jízdě v koloně, pro nouzové zastavení | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 21 | asistent parkování min. se zadní přehledovou kamerou se zobrazením na infotiment vozidla | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 22 | asistent sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla včetně automatického zpomalování a brždění | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 23 | asistent hlídání mrtvého úhlu | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 24 | minimálně 7 airbagů, čelní u řidiče a spolujezdce (u spolujezdce s deaktivací), boční airbagy vpředu, hlavové airbagy a kolenní airbag řidiče. | *Dodavatel doplní konkrétní údaj (a rozepíše konkrétní airbagy a uvede, zda u spolujezdce je s deaktivací)* |
| 25 | signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 26 | tři hlavové opěrky vzadu, výškově stavitelné | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| **Další výbava, funkčnost:** | | |
| 27 | min. tří zónová klimatizace s elektronickou regulací včetně kombifiltru a automatické cirkulace – stačí manuální | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 28 | nezávislé topení s dálkovým ovládáním | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 29 | zimní i letní sada kol z lehké slitiny – 17“ nebo 18“ | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 30 | vyhřívané čelní sklo (dle dodavatelem nabízené technologie) | *Dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| 31 | elektricky ovládaná přední a zadní boční okna | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 32 | elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 33 | výškově a podélně stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 34 | LED adaptivní přední světlomety s funkcí přisvěcování při odbočování | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 35 | LED přední mlhové světlomety | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 36 | LED denní svícení | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 37 | zadní LED svítilny | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 38 | zadní stěrač s ostřikovačem | *Dodavatel uvede (ANO/NE se vztahuje ke karoserii liftback, NENÍ RELEVANTNÍ ke karoserii sedan).* |
| 39 | okna tónovaná, zadní sklo a zadní boční okna zatmavěná – max. světelná propustnost 30% | *Dodavatel doplní konkrétní údaj (a zároveň uvede i konkrétní řešení – zatmavěné sklo nebo fólie, světelná propustnost)* |
| 40 | multifunkční volant výškově a podélně nastavitelný | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 41 | parkovací senzory vpředu i vzadu a zadní parkovací kamera | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 42 | zvedák vozu, klíč na kola | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 43 | na vozidle namontována kola (disky + pneumatiky) dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola (disky + pneumatiky) pro opačné období | *Dodavatel uvede obchodní označení a konkrétní typ* |
| 44 | zimní pneumatiky stejného rozměru jako letní, s rychlostním indexem min. „V“ (240 km/h) | *Dodavatel doplní konkrétní údaj rychlostního indexu a zároveň uvede obchodní označení a konkrétní typ* |
| 45 | sada disků zvlášť pro letní i zimní pneumatiky, tj. celkem dvě sady disků (celoroční pneumatiky nejsou přípustné); | *Dodavatel uvede ANO/NE* |
| 46 | rezervní dojezdové kolo nebo plnohodnotná rezerva; | *Dodavatel uvede konkrétní údaj* |
| **Výbava pro městskou policii** | | |
| 1 | Rozdělení zavazadlového prostoru a zadních sedaček mříží. | |
| 2 | Maják:  Montáž střešní rampy 2x rohový KDE "U" modul modrý, 2x doplňkový přímý výstražný modul - 3 diod. Modrý, 1 x vestavěný reproduktor 100W (8Ohm), 2x vestavěný červený LED jednořadý nápis STOP - dopředu zrcadlově, 1x levě boční LED pracovní bílé světlo + právě boční LED pracovní bílé světlo, dvě úrovně svítivosti DEN/NOC, 1x mikrofon integrován do ruční jednotky (tlačítka podsvícená pro orientaci v noci, optická indikace aktiv. funkce • 2x LED záblesky do čelní masky | |
| 3 | Polep:  Polepy reflexní – dle vyhlášky č. 418/2008 Sb., *Vyhláška, kterou se provádí zákon o obecní policii - § 15 a 16* | |
| 4 | Radiostanice:  RDST Motorola DM 2600 – vzhledem k požadavkům na kompatibilitu se stávajícím systémem zadavatele, vyžaduje zadavatel konkrétní typ radiostanice | |
| 5 | Montáž kamery:  Duální kamera (přední + zadní záznam), minimální rozlišení 4K (přední), FullHD (zadní) / při min 30fps, maximální světelnost objektivu F=1,8, funkce WDR, GPS, ukládání rychlosti vozidla do záznamu, podpora kodeku H265, nebo H265+  Minimální délka záznamu obou kamer 12 hod.  Záznam do smyčky | |

|  |  |
| --- | --- |
| Pokyny pro vyplnění: |  |
| *Dodavatel doplní konkrétní údaj* | *Dodavatel doplní konkrétní údaj nabízeného vozidla, nabízené vozidlo musí splňovat minimální požadavky na příslušný parametr.* |
| Dodavatel uvede ANO/NE | *Dodavatel uvede, zdali konkrétní nabízené vozidlo splňuje požadovaný parametr. Pokud by nabízené vozidlo parametr nesplňovalo zadavatel vyloučí nabídku ze zadávacího řízení.* |
| Dodavatel uvede obchodní označení a konkrétní typ | *Dodavatel uvede označení a konkrétní typ.* |