**Herní sestava 1**



Věž se stříškou, dvěma nástupními šikminami a skluzavkou, otočné kormidlo

Maximální výška pádu 1 m, vyhovující povrch tlumící pád: trávník

Vhodné od 2 let

Rozměry: 6m délka, 1,7 m šířka, 3 m výška

Rozměry dopadové zóny min. 8,2 x 4,7 m

Materiály: Dřevěné části z mimostředového severského smrku nebo douglasky. Zábradlí a rámy bariér z pískované nerezi. Síť z lan 16 mm s ocelovým jádrem. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Střecha, vlajka a plošné výplně výstupů a bariér z HPL. Lodní okna z plexiskla. Krytky sloupů a kormidlo z PE. Skluzavka nerezová, alternativně laminátová.

Kotvení: žárově pozinkovanými prvky v betonové patce.