**Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace zakázky 02**

Akce: **NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY BEROUN MÁCHOVNA**

Zadavatel: **Město Beroun**, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

Generální projektant: Ing. arch. Karel Musil, Budovcova 11, 370 01 Č. Budějovice

Datum: 13.3.2024

Odpovědi - vyznačeny modře

1. Prosíme o upřesnění soklových lišt k povlakovým podlahám. Dle výkazu výměr je požadována montáž lepením skryté lišty, ale dodávka požaduje dřevěnou dubovou lištu. Použití skryté lišty je jistě více estetické, ale zároveň násobně dražší řešení.

V návrhu bylo uvažováno s lištou DORSIS LINUS. Upraveno ve výkazu.

1. V rámci PD interiéru jsou uvedeny 3 typy svítidel pod označením SV22. Ve výkaze výměr jsou tyto svítidla pod jednou položkou. Prosíme o rozepsání na jednotlivé typy, jelikož je cena za jednotlivé velikosti svítidel velmi odlišná.

V návrhu bylo uvažováno se svítidlem, která se skládá ze tří různě velikých a barevných svítidel. Proto je uvedeno pod jednou položkou.

1. Zárubeň typu LATENTE (skrytá) není možné použít u požárních dveří. Požadavek na větrací mřížky je v rozporu s požadavkem na zvukový útlum.
2. Skrytou zárubeň lze použít u požárních dveří – např. zde: dorsis.cz
3. Nepožadujeme atest na zvukový útlum. Při návrhu bylo zamýšleno zachovat stejný typ dveří.
4. Prosíme o vysvětlení k akustickým podhledů. Rozumíme správně že, v položce rozpočtu č.298 bude obsažen SDK podhled na dvouvrstvou spodní konstrukci na který bude aplikována deska akustická s bezesparým monolitickým povrchem (např.Ecophon FADE) dle skladby C1? Následující položka č.299 taktéž odkazuje na skladbu C1, ale v popisu je popsaná skladba C3.

Upraveno ve výkazu

1. Volný prostor okolo prvků hřiště zasahuje do prostoru záhonů. Dle dodavatele herních prvků je toto nepřípustné. Prosíme o vyjádření.

Volný prostor okolo prvků musí být dodržen dle podmínek dodavatele.

*Pozice herního prvky a pozice i tvar záhonu bude upraven dle zvoleného herního prvku během výstavby.*

1. Ve výkazu výměr chybí popis u položek: Ostatní náklady pol.4, Sadové úpravy pol.59, Vzduchotechnika pol.62. Prosíme o opravu

Upraveno ve výkazu

1. Pol.520 arch-stav informační tabulky přesný počet bude upřesněn projektantem. Prosíme tímto o upřesnění počtu a typu.

Zamýšlíme typ informační tabulky ze stříbrně eloxovaného hliníku o hloubce méně jak 8 mm. Systém jehož profil přiléhá přímo k montované ploše (zeď, dveře, skleněná příčka, apod.) a vytváří tím čistý a elegantní vzhled. Tabulky jsou zakončeny rovnými hliníkovými bočnicemi. Všechny části systému se do sebe jednoduše zaklapují. Nezásuvný profil tabulky je vhodný pro polepení fóliovou grafikou či potisk speciální UV tiskárnou. Tabulky jsou standardně opatřeny ze zadní strany samolepicí oboustrannou lepenkou. Vnitřní část tabulky umožňuje vyvrtat montážní otvory pro šrouby pro připevnění na stěnu.  
*Např.: SlimSlatz*

Počet tabulek a jejich zamýšlená orientační velikost:

A – velké (popis z více položkami, zamýšlená velikost např. 187x265mm) – 2 ks

B – menší (číslo dveří a delší popis, velikost např. 187x105mm) – 9 ks

C – malé (číslo dveří a popis, zamýšlená velikost např. 187x42mm) – 85 ks

D – malé v úpravě na stěnu do exteriéru (číslo dveří a popis, velikost např. 187x42mm) – 20 ks