**Dětská zahradní lavička**

Dětská venkovní lavička bez opěradla, vhodná pro mateřské školy.

Délka lavičky 1750 mm, výška sedáku 280 mm

Materiál: dřevěná prkna sedáku lavičky ze smrkového masivu o síle 35 mm. Konstrukce lavičky vyrobena z jeklového profilu 60x20 mm. Ocelová kostra lavičky práškově lakována s barevným provedením nebo žárově zinkována.

* kotvení betonáží



**Lavička zahradní**

Parková lavička s opěradlem

Délka 1950 mm, hloubka 430 mm, výška sedací plochy 450 mm

Materiál: konstrukce z kvalitní ploché oceli 60 x 8 mm, žárový zinek

Sedák a opěrák: smrkové dřevo, latě o tloušťce min. 30 mm. Nátěr lazura 3x, barva pinie

Bez kotvení – volně usazené do terénu