**Příloha č. 9. – Doba a místo zhotovení díla (zároveň tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o nájmu)**

**Zhotovitel provede dílo podle Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu plnění této smlouvy v následujících termínech:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lokalita** | **Umístění** | **Popis** |
| č. 1 | město Beroun – Hostim | Měření úsekové rychlosti v obou směrech, včetně měření motorek  Beroun Hostim ulice Karlštejnská - Berounská instalace u sloupu VO (nově osazené sloupy) napájení – **akumulátory dobíjené ze sítě veřejného osvětlení v nočních hodinách**.  Na vjezdu do města umístěný inteligentní ukazatel zobrazující RZ.  Úsek měřený 30 km/h úsek cca 330 m |
| č. 2 | Město Beroun ulice Husova – Cajthamlova | Měření úsekové rychlosti v obou směrech  Beroun ulice Husova – Cajthamlova instalace na sloupu VO **akumulátory dobíjené ze sítě veřejného osvětlení v nočních hodinách**  Úsek délka cca 650 m rychlost 50 Km/h  Na vjezdu do města umístěný inteligentní ukazatel zobrazující RZ na solární napájení |
| č. 3 | město Beroun – ulice Lidická | Měření úsekové rychlosti v obou směrech Beroun ulice Lidická instalace u sloupu VO napájení – **akumulátory dobíjené ze sítě veřejného osvětlení v nočních hodinách**.  Na vjezdu do města umístěný inteligentní ukazatel zobrazující RZ.  Úsek délka cca 1,2 km rychlost 50 km/h |
| č. 4 | město Beroun ulice Třída Míru – Jungmannova | Měření úsekové rychlosti v obou směrech  Beroun ulice Třída Míru - Jungmannova instalace na sloupu VO **akumulátory dobíjené ze sítě veřejného osvětlení v nočních hodinách**  Úsek délka cca 1km rychlost 50 Km/h  Na vjezdu do města umístěný inteligentní ukazatel zobrazující RZ. |

**Lokalita č.1**

Zprovoznění kamerového systému do 6 měsíců od podpisu smlouvy

**Lokalita č.2**

Zprovoznění kamerového systému do 6 měsíců od podpisu smlouvy

**Lokalita č.3**

Zprovoznění kamerového systému do 6 měsíců od podpisu smlouvy

**Lokalita č.4**

Zprovoznění kamerového systému do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Provoz a funkčnost všech aplikací musí být pro zadavatele zajištěny ještě minimálně po dobu 6 měsíců od ukončení nájmu radaru.