**Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace zakázky 04**

Akce: **NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY BEROUN MÁCHOVNA**

Zadavatel: **Město Beroun**, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

Generální projektant: Ing. arch. Karel Musil, Budovcova 11, 370 01 Č. Budějovice

Datum: 15.3.2024

Odpovědi - vyznačeny modře

Dotaz č. 1)  
Žádáme Zadavatele o specifikaci položky č. 512 "Informační tabulky" ze soupisu prací pro "D.1.1.1 Architektonicko stavební část". Ze soupisu prací ani PD není jasný materiál, počet ani rozměry tabulek.

Zamýšlíme typ informační tabulky ze stříbrně eloxovaného hliníku o hloubce méně jak 8 mm. Systém jehož profil přiléhá přímo k montované ploše (zeď, dveře, skleněná příčka, apod.) a vytváří tím čistý a elegantní vzhled. Tabulky jsou zakončeny rovnými hliníkovými bočnicemi. Všechny části systému se do sebe jednoduše zaklapují. Nezásuvný profil tabulky je vhodný pro polepení fóliovou grafikou či potisk speciální UV tiskárnou. Tabulky jsou standardně opatřeny ze zadní strany samolepicí oboustrannou lepenkou. Vnitřní část tabulky umožňuje vyvrtat montážní otvory pro šrouby pro připevnění na stěnu.  
*Např.: SlimSlatz*

Počet tabulek a jejich zamýšlená orientační velikost:

A – velké (popis z více položkami, zamýšlená velikost např. 187x265mm) – 2 ks

B – menší (číslo dveří a delší popis, velikost např. 187x105mm) – 9 ks

C – malé (číslo dveří a popis, zamýšlená velikost např. 187x42mm) – 85 ks

D – malé v úpravě na stěnu do exteriéru (číslo dveří a popis, velikost např. 187x42mm) – 20 ks

Dotaz č. 2)  
Žádáme Zadavatele o specifikaci položky č. 157 "D+M polep na okna proti náletu ptactva" ze soupisu prací pro "D.1.1.1 Architektonicko stavební část". Ze soupisu prací ani PD nejsou jasné rozměry polepů.

Upraveno ve výkazu výměr