**Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace zakázky 06**

Akce: **NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY BEROUN MÁCHOVNA**

Zadavatel: **Město Beroun**, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

Generální projektant: Ing. arch. Karel Musil, Budovcova 11, 370 01 Č. Budějovice

Datum: 22.3.2024

Odpovědi - vyznačeny modře

Dotaz č. 1)  
Výkaz výměr pro komunikace obsahuje položku č. 12 pro kryt z betonových dlaždic tl. 50 mm do lože z kameniva (chodníky). Dle projektové dokumentace by se však mělo jednat o betonovou dlažbu tl. 60 mm do lože z kameniva tl. 40 mm. Dle Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace zakázky 01 mělo být opraveno ve výkazu dle PD. Nebylo opraveno. Žádáme zadavatele o opravu položky ve výkazu výměr.

Prosíme o nacenění podle specifikace ve výkazu výměr.

*Projektová dokumentace bude upravena dodatečně.*

Dotaz č. 2)  
Výkaz výměr pro komunikace obsahuje položku č. 13 pro kryt z betonových dlaždic tl. 50 mm do lože z kameniva (parkovací stání). Dle projektové dokumentace by se však mělo jednat o betonovou dlažbu tl. 80 mm do lože z kameniva tl. 50 mm. Dle Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace zakázky 01 mělo být opraveno ve výkazu dle PD. Nebylo opraveno. Žádáme zadavatele o opravu položky ve výkazu výměr.   
Prosíme o nacenění podle specifikace ve výkazu výměr.

*Projektová dokumentace bude upravena dodatečně.*

Dotaz č. 3)  
Ve výkazu výměr pro komunikace chybí položky pro vodorovné značení jednotlivých parkovacích stání a vodorovné značení symbolů parkovacích stání pro vozidla převážející osoby s tělesným postižením. Dle Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace zakázky 01 mělo být opraveno ve výkazu dle PD. Nebylo opraveno. Žádáme zadavatele o opravu položky ve výkazu výměr.   
Upraven je popis v dané položce výkazu. Při návrhu jsme zamýšleli symboly, které jsou součásti dodávky dlažby.

Dotaz č. 4)  
Ve výkazu výměr pro Sadové úpravy jsou obsaženy položky pro venkovní záhony č. 19, č. 24 - 58, které zadavatel odstranil. Opravená skladba pro venkovní záhony je zároveň obsažena v objektu Architektury, oddíl povlakové krytiny. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.  
Prosíme o nacenění, tak jak je uvedeno ve výkazu.

Dotaz č. 5)  
Žádáme Zadavatele o specifikaci položek č. 32 - 48 týkajících se koncových prvků (vypínače, zásuvky) v oddílu PR-2: PŘÍSTROJE. V projektové dokumentaci D.1.4.3. není bližší popis prvků a ve výkazu výměr je řečeno, že bude vybrán dle architekta. Žádáme o upřesnění typu a doplnění výkazu výměr.  
Při návrhu jsme zamýšleli koncové prvky např. ABB LEVIT

Upozornění: V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. - Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytne uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení (dodávky), případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli (výrobci), neznamená to nutnost použití těchto konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu (vlastností). To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů (výrobců) s podmínkou zachování shodných (tj. srovnatelných nebo lepších) technických, kvalitativních a cenových parametrů.

Dotaz č. 6)  
Žádáme Zadavatele o kontrolu položky č. 473 až č. 479, oddílu 776: Podlahy povlakové, v části D.1.1.1. Architektura, týkající se rozporu mezi vlastnostmi podlah uvedených v projektové dokumentaci a vlastnostmi uváděnými ve výkazu výměr. Žádáme tak o kontrolu a upřesnění, o jaký typ se jedná.

Upraveno ve výkazu výměr